**Электрическая внутренняя заслонка AE 15/1**

Внутренняя заслонка для приточной и вытяжной вентиляции.

Регулирование базовой вентиляции посредством регулируемого угла открытия.

Путем открывания по необходимости экономится тепловая энергия.

Управление в действие с помощью бытовых переключателей, таймеров и реле выбега.

Степень защиты IPX4.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | AE 15/1 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Потребляемая мощность: | 5 W |
| Степень защиты: | IP X4 |
| Подключение к сети: | 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Монтаж: | внутри |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,74 kg |
| Масса с упаковкой: | 1 kg |
| Вид заслонки: | электрический |
| Номинальный диаметр: | 150 mm |
| Подходит для номинального диаметра: | 150 mm |
| Ширина: | 228 mm |
| Высота: | 228 mm |
| Глубина: | 108 mm |
| Ширина с упаковкой: | 245 mm |
| Высота с упаковкой: | 320 mm |
| Глубина с упаковкой: | 125 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799514015 |
| Номер артикула: | 0151.0401 |

Изготовитель: MAICO

AE 15/1 Электрическая внутренняя заслонка