**Шумоглушащий вентиляционный бокс ESR 31-3 EC**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ESR 31-3 EC |
| Объёмный расход: | 1.800 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.890 1/min |
| Тип крыльчатки: | центробежный |
| Регулируемая скорость вращения: | ✔ |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Номинальная мощность: | 274 W |
| Iмакс: | 1,9 A |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Тепловой класс: | F |
| Место установки: | Стена / потолок |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Цвет: | серебряный |
| Вес: | 25 kg |
| Масса с упаковкой: | 27,1 kg |
| Поворотный вентилятор: | ✔ |
| Номинальный диаметр: | 315 mm |
| Ширина: | 546 mm |
| Высота: | 387 mm |
| Глубина: | 639 mm |
| Ширина с упаковкой: | 560 mm |
| Высота с упаковкой: | 420 mm |
| Глубина с упаковкой: | 680 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 55 °C |
| Температура окружающей среды: | -30 °C до 55 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799981077 |
| Номер артикула: | 0080.1004 |

Изготовитель: MAICO

ESR 31-3 EC Шумоглушащий вентиляционный бокс