**EZF 45/4 A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EZF 45/4 A |
| Объёмный расход: | 6.000 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.425 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: | - |
| Возможность реверса: | - |
| Потребляемая мощность: | 440 W |
| Iмакс: | 2,05 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Переключение числа полюсов: | - |
| Вес: | 13,7 |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 45 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0085.0435 |

Изготовитель: MAICO

EZF 45/4 A