**Центробежный плоский бокс EFR 12**

Характеристики

Установка в воздуховодах от DN 100 до DN 125.

Наименьшие размеры для установки в условиях ограниченного пространства. Идеально подходит для санирования.

Центробежные крыльчатки с изогнутыми назад лопастями.

1 скорость вращения.

Соединительные патрубки со всасывающей и напорной стороны, для непосредственной установки в воздуховоды.

Степень защиты IP 20.

Материал: Оцинкованная листовая сталь.

Двигатель

Термическая защита от перегрузки, серийная.

Надежный двигатель с подшипниками, не требует обслуживания.

Инструкции по монтажу

Возможен монтаж в любом положении.

С монтажной пластиной для стенного и потолочного монтажа.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EFR 12 |
| Объёмный расход: | 255 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.392 1/min |
| Тип крыльчатки: | центробежный |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Номинальная мощность: | 53 W |
| РMax: | 53 W |
| Iмакс: | 0,24 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Подключение к сети: | 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Потолок |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Цвет: | серебристо-серый |
| Вес: | 4,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 4,65 kg |
| Поворотный вентилятор: |  ✔  |
| Номинальный диаметр: | 125 mm |
| Ширина: | 241 mm |
| Высота: | 122 mm |
| Глубина: | 448 mm |
| Ширина с упаковкой: | 265 mm |
| Высота с упаковкой: | 170 mm |
| Глубина с упаковкой: | 470 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | -20 °C до 50 °C |
| Температура окружающей среды: | 50 °C |
| Уровень звукового давления: | 37 dB(A) Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799805724 |
| Номер артикула: | 0080.0572 |

Изготовитель: MAICO

EFR 12 Центробежный плоский бокс