**Канальный шумоглушитель с облицовкой и кулисой 40 мм KSDA55/110/1200**

Характеристики

Канальный шумоглушитель с облицовкой и кулисой 40 мм, габарит муфты. Поверхность: оцинкованный прокат.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | KSDA55/110/1200 |
| Материал корпуса: | Стальной лист, оцинкованный по методу Сендзимира |
| Масса с упаковкой: | 0 kg |
| Размер канала: | 110 mm x Array x 55 mm |
| Ширина: | 260 mm |
| Ширина с упаковкой: | 0 mm |
| Высота с упаковкой: | 0 mm |
| Глубина с упаковкой: | 0 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799924708 |
| Номер артикула: | 0092.0470 |

Изготовитель: MAICO

KSDA55/110/1200 Канальный шумоглушитель с облицовкой и кулисой 40 мм