**Отвод канала 45°, вертикальный KB45V/55/110**

Характеристики

Отвод канала вертикальный, габарит муфты. Поверхность: оцинкованный прокат.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | KB45V/55/110 |
| Материал: | Стальной лист, оцинкованный по методу Сендзимира |
| Размер канала: | 110 mm x Array x 55 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799556008 |
| Номер артикула: | 0055.0600 |

Изготовитель: MAICO

KB45V/55/110 Отвод канала 45°, вертикальный