**Регулятор скорости вращения, распределительный щит STS 2,5**

Регулятор скорости вращения для плавного управления вентиляторами.

Проверен согласно VDE.

Для одного направления вращения.

Возможна установка на 68-мм встроенную шину или на 35-мм стандартную профильную шину.

При использовании тиристорных срезающих фазу приборов в нижнем диапазоне скоростей вращения может возникать физически обусловленный пульсирующий шум. Поэтому в помещениях с повышенными требованиями к шумовым характеристикам вентиляторов, следует применять 5-ступенчатые трансформаторы TRE...

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | STS 2,5 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Максимальная нагрузка: | 2,5 A |
| Минимальная нагрузка: | 0,1 A |
| Вид монтажа: | Распределительный щит / Шкаф управления |
| Цвет: | светло-серый |
| Вес: | 0,178 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,2 kg |
| Ширина: | 52 mm |
| Высота: | 71 mm |
| Глубина: | 57,5 mm |
| Ширина с упаковкой: | 93 mm |
| Высота с упаковкой: | 80 mm |
| Глубина с упаковкой: | 58 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799572558 |
| Номер артикула: | 0157.0255 |

Изготовитель: MAICO

STS 2,5 Регулятор скорости вращения, распределительный щит