**Воздушный фильтр, запасной ALDF 10 T**

ALDF 10: запасной воздушный фильтр для прохода для наружного воздуха ALD 10.

ALDF 10 T: запасной воздушный фильтр для прохода для наружного воздуха ALD 10 T.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ALDF 10 T |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,01 kg |
| Вид фильтра: | Пылевой фильтр |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Внутренний диаметр: | 32 mm |
| Наружный диаметр: | 95 mm |
| Ширина: | 95 mm |
| Высота: | 95 mm |
| Глубина: | 65 mm |
| Ширина с упаковкой: | 160 mm |
| Высота с упаковкой: | 190 mm |
| Глубина с упаковкой: | 70 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 5 штук |
| Подходит для продуктов: | ALD 10 T |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799931553 |
| Номер артикула: | 0093.0155 |

Изготовитель: MAICO

ALDF 10 T Воздушный фильтр, запасной