**Внутристенный вентилятор ETR 25**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ETR 25 |
| Объёмный расход: | 900 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.380 1/min |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция / Вытяжная вентиляция |
| Регулируемая скорость вращения: |  ✔  |
| Возможность реверса: |  ✔  |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Номинальная мощность: | 32 W |
| Потребляемая мощность: | 38 W |
| Iном: | 0,16 A |
| Iмакс: | 0,16 A |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Позиция: | горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 3,615 |
| Номинальный диаметр: | 250 mm |
| Уровень звукового давления: | 56 dB(A) |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799815051 |
| Номер артикула: | 0081.0505 |

Изготовитель: MAICO

ETR 25 Внутристенный вентилятор