**Воздушный фильтр, запасной RF 31/35-5**

Запасной фильтр для воздушного фильтра TFE.

RF ...-5: запасной фильтр для TFE...-5.

RF ...-7: запасной фильтр для TFE...-7.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RF 31/35-5 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,71 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,02 kg |
| Класс фильтра: | ISO ePM10 60 % (F5) |
| Номинальный диаметр в мм: | 315-355 |
| Ширина: | 495 mm |
| Высота: | 395 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 495 mm |
| Высота с упаковкой: | 395 mm |
| Глубина с упаковкой: | 50 mm |
| Температура окружающей среды: | 80 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938781 |
| Номер артикула: | 0093.0878 |

Изготовитель: MAICO

RF 31/35-5 Воздушный фильтр, запасной