**Тарельчатый клапан, металл TFZ 20**

Тарельчатый клапан для приточной вентиляции.

Красивое, плоское исполнение.

Плавное регулирование расхода воздуха благодаря поворотной тарелке клапана.

Со штыковым затвором для встраиваемой рамки.

Необходимые принадлежности: Встраиваемая рамка с уплотнением EBR-D / EBR.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TFZ 20 |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция |
| Макс. объемный расход: | 200 m³/h |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010, блеск 70 |
| Вес: | 0,66 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,67 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 200 mm |
| Ширина: | 245 mm |
| Высота: | 245 mm |
| Глубина: | 245 mm |
| Ширина с упаковкой: | 245 mm |
| Высота с упаковкой: | 90 mm |
| Глубина с упаковкой: | 245 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513681 |
| Номер артикула: | 0151.0368 |

Изготовитель: MAICO

TFZ 20 Тарельчатый клапан, металл