**Воздушный фильтр, запасной ZRF**

Запасной фильтр для комплекта для двухкомнатного присоединения ER-ZR и для внутренней решётки AZE 100 и ESG 10/2.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZRF |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,02 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Ширина: | 125 mm |
| Высота: | 125 mm |
| Глубина: | 10 mm |
| Ширина с упаковкой: | 260 mm |
| Высота с упаковкой: | 180 mm |
| Глубина с упаковкой: | 45 mm |
| Упаковочный комплект: | 5 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939238 |
| Номер артикула: | 0093.0923 |

Изготовитель: MAICO

ZRF Воздушный фильтр, запасной