**Колено вентиляционной трубы с теплоизоляцией MT-B125 90/45**

Колено вентиляционной трубы 90° делится на два колена по 45° путем распиливания.

Устанавливается с помощью вентиляционного фитинга MT-V или переходника для вентиляционных труб MT-Ü.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MT-B125 90/45 |
| Объемный расход: | 200 m³/h рекомендуется |
| Материал внутренней стенки: | Изоляционная полиолефиновая пена, паронепроницаемая |
| Материал наружной трубы: | Полиэтилен (HDPE) |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 0,3 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,34 kg |
| Номинальный диаметр: | 125 mm |
| Внутренний диаметр: | 125 mm |
| Наружный диаметр: | 160 mm |
| Ширина: | 247 mm |
| Высота: | 160 mm |
| Глубина: | 160 mm |
| Ширина с упаковкой: | 247 mm |
| Высота с упаковкой: | 160 mm |
| Глубина с упаковкой: | 160 mm |
| Толщина стены: | 15 mm |
| Температура транспортируемых сред: | -40 °C до 95 °C |
| Температура окружающей среды: | -40 °C до 95 °C |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,040 Вт/м\*K при 40°C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799599838 |
| Номер артикула: | 0059.0983 |

Изготовитель: MAICO

MT-B125 90/45 Колено вентиляционной трубы с теплоизоляцией