**Защитная решётка, металл SG 40**

Защитная решетка для вентиляторов согласно DIN EN ISO 13857.

Подходит к вентиляторам с патрубками для соединения с трубами.

Возможен монтаж на напорной и всасывающей сторонах.

из антистатического материала для применения во взрывоопасных участках.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SG 40 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Материал: | Проволока, хромированная |
| Вес: | 0,7 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,7 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 400 mm |
| Ширина: | 455 mm |
| Высота: | 455 mm |
| Глубина: | 5,5 mm |
| Ширина с упаковкой: | 455 mm |
| Высота с упаковкой: | 455 mm |
| Глубина с упаковкой: | 455 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799501183 |
| Номер артикула: | 0150.0118 |

Изготовитель: MAICO

SG 40 Защитная решётка, металл