**Канальная заслонка RKP 31**

С движущимися в обратном направлении, пустотелыми пластинками, устанавливаемыми одновременно по квадрату 15 х 15 мм.

С U-образными рамками и двухсторонними фланцевыми отверстиями.

С указанием позиции - ОТКР./ЗАКР.

Необходима комбинация с дополнительным сервомотором MS 8 или MS 8P (сервомотор не входит в объем поставки).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RKP 31 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Канал |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 6,56 kg |
| Масса с упаковкой: | 6,86 kg |
| Вид заслонки: | электрический |
| Размер канала: | 600 mm x 350 mm |
| Ширина: | 640 mm |
| Высота: | 390 mm |
| Глубина: | 120 mm |
| Ширина с упаковкой: | 740 mm |
| Высота с упаковкой: | 390 mm |
| Глубина с упаковкой: | 130 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512387 |
| Номер артикула: | 0151.0238 |

Изготовитель: MAICO

RKP 31 Канальная заслонка