**Вентилятор для настенного монтажа ERA 17 VZ**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ERA 17 VZ |
| Исполнение: | Таймер с замедлением |
| Объёмный расход: | 61 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.650 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Потребляемая мощность: | 55 W |
| Iмакс: | 0,36 A |
| Степень защиты: | IP 45 |
| Подключение к сети: | 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Потолок / Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Позиция: | произвольно |
| Вес: | 3 |
| Номинальный диаметр: | 75 mm |
| Уровень звукового давления: | 51 dB(A) |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0080.0644 |

Изготовитель: MAICO

ERA 17 VZ Вентилятор для настенного монтажа