**Эластичная манжета ELM 15 Ex**

Гибкие манжеты для предотвращения передачи звука и вибрации при работе трубного вентилятора ERM.

С 2-мя хомутами.

ELM...: из пластмассы.

ELM ... Ex: из антистатического материала для применения во взрывоопасных участках.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ELM 15 Ex |
| Материал: | Пластмасса, антистатическая |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,1 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 150 mm |
| Ширина: | 150 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 110 mm |
| Ширина с упаковкой: | 230 mm |
| Высота с упаковкой: | 30 mm |
| Глубина с упаковкой: | 110 mm |
| Температура окружающей среды: | 50 °C |
| Взрывобезопасное исполнение: | антистатический |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922445 |
| Номер артикула: | 0092.0244 |

Изготовитель: MAICO

ELM 15 Ex Эластичная манжета