**Центробежный вентилятор GRK 20/4 D**

Трехфазный двигатель

Электродвигатель трехфазного тока.

Класс защиты IP 55.

Режим работы S1 (непрерывный режим работы).

Регулируемая скорость вращения с преобразователем частоты.

Допустимый частотный диапазон при регулировании скорости вращения с преобразователем частоты 20—50 Гц.

Температура двигателя вентилятора контролируется с помощью терморезисторов. Терморезисторы должны быть подключены к пусковой системе, которая постоянно отключает вентилятор от электросети при повышенных температурах.

Электрическое присоединение

Присоединение в клеммной коробке на двигателе.

Специальные исполнения

По запросу и за дополнительную цену возможна поставка следующих специальных исполнений:

Исполнение для взрывозащищенных зон.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | GRK 20/4 D |
| Объёмный расход: | 2.250 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.460 1/min |
| Тип крыльчатки: | центробежный |
| Регулируемая скорость вращения: | ✔ |
| Возможность реверса: | - |
| Вид напряжения: | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания: | 400 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Номинальная мощность: | 550 W |
| Iном: | 1,6 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Тепловой класс: | F |
| Переключение числа полюсов: | - |
| Место установки: | Подсоединение труб |
| Позиция: | горизонтальн. |
| Материал корпуса: | Пластик, полипропилен |
| Материал крыльчатки: | Пластик, полипропилен |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 15 kg |
| Масса с упаковкой: | 17 kg |
| Ширина: | 430 mm |
| Высота: | 503 mm |
| Глубина: | 460 mm |
| Ширина с упаковкой: | 500 mm |
| Высота с упаковкой: | 570 mm |
| Глубина с упаковкой: | 500 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 50 °C |
| PTC DIN 44082: | M 100 |
| Уровень звукового давления: | 66 dB |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733072 |
| Номер артикула: | 0073.0307 |

Изготовитель: MAICO

GRK 20/4 D Центробежный вентилятор