**Воздушный фильтр, запасной RF 10-4**

Запасной фильтр для воздушного фильтра TFE...-4.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RF 10-4 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,11 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,12 kg |
| Класс фильтра: | G4 |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Ширина: | 280 mm |
| Высота: | 175 mm |
| Ширина с упаковкой: | 170 mm |
| Высота с упаковкой: | 120 mm |
| Глубина с упаковкой: | 180 mm |
| Температура окружающей среды: | 100 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930594 |
| Номер артикула: | 0093.0059 |

Изготовитель: MAICO

RF 10-4 Воздушный фильтр, запасной