**Тарельчатый клапан, пластмасса TK 15**

Тарельчатые клапаны для приточной и вытяжной вентиляции.

Уплотнение с помощью кольца из поролона.

Плавное регулирование расхода воздуха благодаря поворотной тарелке клапана.

Простой монтаж с помощью монтажного кольца и подпружиненных защелок.

Рекомендуемые принадлежности: Фильтрующий элемент жироуловителя FFE при использовании в помещениях, где в вытяжном воздухе содержится жир (например, на кухнях и т.п.).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TK 15 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Макс. объемный расход: | 150 m³/h |
| Материал: | Пластмасса, антистатическая |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,21 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,23 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 150 mm |
| Ширина: | 190 mm |
| Высота: | 190 mm |
| Глубина: | 53 mm |
| Ширина с упаковкой: | 191 mm |
| Высота с упаковкой: | 191 mm |
| Глубина с упаковкой: | 65 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511939 |
| Номер артикула: | 0151.0193 |

Изготовитель: MAICO

TK 15 Тарельчатый клапан, пластмасса