**Таймер ZS 3**

Таймер для автоматического, зависимого от времени управления основной нагрузкой вентиляторов.

Цифровой таймер с 24 -х часовой программой включения.

20 вариантов включения и выключения.

С автоматическим переключением между летным и зимним режимом работы.

Минимальное устанавливаемое время: 1 мин.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZS 3 |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимальная нагрузка: | 2 A |
| Степень защиты: | IP 40 |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,2 kg |
| Ширина: | 120 mm |
| Высота: | 60 mm |
| Глубина: | 35 mm |
| Ширина с упаковкой: | 130 mm |
| Высота с упаковкой: | 40 mm |
| Глубина с упаковкой: | 65 mm |
| Пульт дистанционного управления: |  -  |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799577904 |
| Номер артикула: | 0157.0790 |

Изготовитель: MAICO

ZS 3 Таймер