**Осевой крышный вентилятор DZD 50/84 A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZD 50/84 A |
| Объёмный расход: | 3.050 m³/h / 6.400 m³/h |
| Скорость вращения: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Потребляемая мощность: | 160 W / 700 W |
| Iмакс: | 0,55 A / 1,6 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Переключение числа полюсов: |  ✔  |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 37,5 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0087.0449 |

Изготовитель: MAICO

DZD 50/84 A Осевой крышный вентилятор