**Осевой потолочный веер EC 140 A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EC 140 A |
| Максимальная циркуляция воздуха: | 18.000 m³/h |
| Скорость вращения: | 250 1/min |
| Диаметр крыльчатки: | 1.400 mm |
| Потребляемая мощность: | 120 W |
| Iмакс: | 0,6 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Место установки: | Потолок |
| Вес: | 10,315 |
| Температура транспортирующих сред при номинальном потоке: | 60 °C |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799881759 |
| Номер артикула: | 0088.0175 |

Изготовитель: MAICO

EC 140 A Осевой потолочный веер