**Внутренние решётки ESG 10/2**

Внутренняя решетка для приточной и вытяжной вентиляции.

С воздушным фильтром.

Со скрытыми винтовыми отверстиями.

Крышку можно снять без инструмента для чистки.

Уплотнительная лента входит в объем поставки.

Принадлежности: запасной воздушный фильтр ZRF.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ESG 10/2 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Монтаж: | внутри |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,12 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,13 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Ширина: | 150 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 51,5 mm |
| Ширина с упаковкой: | 151 mm |
| Высота с упаковкой: | 151 mm |
| Глубина с упаковкой: | 60 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599470 |
| Номер артикула: | 0059.0947 |

Изготовитель: MAICO

ESG 10/2 Внутренние решётки