**Воздушный фильтр, запасной FF 30**

Запасной фильтр для воздушного фильтра ZFF.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FF 30 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,15 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,48 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse > 30 % (G2) |
| Подходит для номинального диаметра: | 250 mm / 300 mm |
| Ширина: | 405 mm |
| Высота: | 355 mm |
| Глубина: | 6 mm |
| Ширина: | 300 mm |
| Высота: | 300 mm |
| Ширина с упаковкой: | 365 mm |
| Высота с упаковкой: | 60 mm |
| Глубина с упаковкой: | 335 mm |
| Упаковочный комплект: | 3 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932321 |
| Номер артикула: | 0093.0232 |

Изготовитель: MAICO

FF 30 Воздушный фильтр, запасной