**Автоматический обратный клапан AVM 31**

Возможна вертикальная и горизонтальная установка. Направление потока при вертикальной установке снизу вверх.

С 2-мя алюминиевыми половинчатыми заслонками, двигающимися в противоположном направлении .

С охватывающим уплотнительным кольцом.

Обратные клапаны открываются воздушным потоком, а закрываются с помощью пружины.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | AVM 31 |
| Направление воздуха: | Приточная или вытяжная вентиляция |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 1,7 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,71 kg |
| Вид заслонки: | с автоматическим открытием и закрытием |
| Номинальный диаметр: | 315 mm |
| Ширина: | 313 mm |
| Высота: | 313 mm |
| Глубина: | 128 mm |
| Ширина с упаковкой: | 313 mm |
| Высота с упаковкой: | 313 mm |
| Глубина с упаковкой: | 128 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930099 |
| Номер артикула: | 0093.0009 |

Изготовитель: MAICO

AVM 31 Автоматический обратный клапан