**Комплект для монтажа в стену без отделки WS 75 RSAP**

Комплект для настенного монтажа без отделки для установки на наружную стену для вентиляционного прибора с рекуперацией тепла WS 75 Powerbox H с толщиной стены до 500 мм.

Объем поставки:

монтажный ящик (ширина х высота х глубина: 538 x 1070 x 25 мм) со встроенным шаблоном для сверления отверстий

две стенные втулки (наружный Ø 125 мм, внутренний Ø 90 мм, длина 500 мм) из вспененного полипропилена, на каждой по две крышки для защиты от штукатурки

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WS 75 RSAP |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, с порошковым покрытием |
| Цвет: | черная транспортная RAL 9017 |
| Вес: | 5,31 kg |
| Масса с упаковкой: | 7,06 kg |
| Ширина: | 538 mm |
| Высота: | 1.070 mm |
| Глубина: | 25 mm |
| Ширина с упаковкой: | 595 mm |
| Высота с упаковкой: | 1.130 mm |
| Глубина с упаковкой: | 210 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992530 |
| Номер артикула: | 0093.1615 |

Изготовитель: MAICO

WS 75 RSAP Комплект для монтажа в стену без отделки