**Трубный шумоглушитель RSR 15-1**

Трубный шумоглушитель для вентиляционной техники.

Со звукопоглощающей прокладкой из стекловолокна на основе синтетической смолы.

Негорючий материал согласно DIN 4102 Класс А1.

Примеряющее глушение измерено по DIN 45646.

С охватывающим уплотнением.

Термостойкость до +70 °C.

RSR...: звукопоглощающая прокладка толщиной 25 мм.

RSR.../50: звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RSR 15-1 |
| Исполнение: | Звукопоглощающая прокладка толщиной 25 мм |
| Место установки: | Вентилятор |
| Материал: | Алюминий |
| Цвет: | серебряный |
| Вес: | 1,3 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,79 kg |
| Диаметр присоединений: | 150 mm |
| Подходит для номинального диаметра: | 150 mm |
| Ширина: | 210 mm |
| Высота: | 210 mm |
| Глубина: | 1.000 mm |
| Ширина с упаковкой: | 215 mm |
| Высота с упаковкой: | 215 mm |
| Глубина с упаковкой: | 1.175 mm |
| Звукоизоляция: | да |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925941 |
| Номер артикула: | 0092.0594 |

Изготовитель: MAICO

RSR 15-1 Трубный шумоглушитель