**Плоский овальный трубный шумоглушитель RSOF 12/50**

Плоский, гибкий овальный шумоглушитель.

Предназначен для установки на небольшой высоте, отличается прочностью при изгибе, что позволяет устанавливать его в неудобных местах и на неудачно расположенных линиях.

Шумоглушители изготавливаются из двухслойных гибких алюминиевых труб.

Внутренняя труба имеет мелкопористую перфорацию.

Между внутренней и наружной трубой имеется изоляционный слой синтетического материала из минерального волокна толщиной 50 мм.

Соединительные патрубки имеют размер ниппеля и согласованы с трубой.

Негорючий материал согласно ЕN 13501 А1.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RSOF 12/50 |
| Исполнение: | Звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм |
| Материал: | Алюминий |
| Вес: | 1,09 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,65 kg |
| Номинальный диаметр: | 125 mm |
| Длина: | 500 mm |
| Ширина: | 265 mm |
| Высота: | 175 mm |
| Глубина: | 500 mm |
| Ширина с упаковкой: | 275 mm |
| Высота с упаковкой: | 275 mm |
| Глубина с упаковкой: | 810 mm |
| Температура окружающей среды: | 200 °C |
| Примеряющее глушение при 63 Гц: | 1 dB |
| Примеряющее глушение при 125 Гц: | 3 dB |
| Примеряющее глушение при 250 Гц: | 9 dB |
| Примеряющее глушение при 500 Гц: | 17 dB |
| Примеряющее глушение при 1 кГц: | 27 dB |
| Примеряющее глушение при 2 кГц: | 31 dB |
| Примеряющее глушение при 4 кГц: | 15 dB |
| Примеряющее глушение при 8 кГц: | 17 dB |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799925316 |
| Номер артикула: | 0092.0531 |

Изготовитель: MAICO

RSOF 12/50 Плоский овальный трубный шумоглушитель