**Электрическая заслонка BK 20**

Электрическая заслонка для защиты от непогоды и защиты от врывания холодного воздуха при выключенном вентиляторе.

MK с двигателем в одном блоке с редуктором: номинальная мощность 3 Вт, номинальный ток 0,015 A.

ВК с биметаллическим клапаном: Номинальная мощность 25 Вт, номинальный ток 0,01 А, пусковой ток 1,8 А - 1с. Регулировка скорости вращения только с помощью регулятора скорости вращения STU 2,5 / ST 2,5.

Класс защиты II (без подключения защитного провода).

Открывается и закрывается при включении и выключении вентилятора.

Для MK требуется 4-жильное подключение к сети.

Для ВK требуется 3-жильное подключение к сети.

По запросу поставляются специальные исполнения с концевым выключателем. Концевой выключатель срабатывает при полностью открытой заслонке.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | BK 20 |
| Потеря давления: | 11 Pa |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Номинальная мощность: | 25 W |
| Iном: | 0,1 A |
| Iмакс: | 1,8 A |
| Пусковой ток: | 1,8 A / 1 s |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Привод: | Биметалл |
| Монтаж: | снаружи |
| Место установки: | Стена |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Цвет пластинок: | серебристо-серый |
| Вес: | 1,14 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,3 kg |
| Вид заслонки: | электрический |
| Подходит для номинального диаметра: | 200 mm |
| Ширина: | 325 mm |
| Высота: | 325 mm |
| Глубина: | 50,5 mm |
| Ширина с упаковкой: | 335 mm |
| Высота с упаковкой: | 335 mm |
| Глубина с упаковкой: | 60 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939009 |
| Номер артикула: | 0093.0900 |

Изготовитель: MAICO

BK 20 Электрическая заслонка