**Нагрузочная часть PP 45 LT**

Нагрузочная часть для расширения системы PushPull до более чем 6 приборов.

К каждой нагрузочной части можно подключить 6 дополнительных приборов.

Подключается через интерфейс RS485 к вентиляционному контроллеру RLS 45 K или RLS 45 O.

Команды вентиляционного контроллера RLS 45 K или RLS 45 O передаются на подключенные приборы через PP 45 LT.

К одному вентиляционному контроллеру можно подключить до трех нагрузочных частей.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PP 45 LT |
| Напряжение питания: | 230 В |
| Подключение к сети: | 2 × 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,11 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,22 kg |
| Ширина: | 80 mm |
| Высота: | 80 mm |
| Глубина: | 49 mm |
| Ширина с упаковкой: | 230 mm |
| Высота с упаковкой: | 170 mm |
| Глубина с упаковкой: | 60 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799573616 |
| Номер артикула: | 0157.0361 |

Изготовитель: MAICO

PP 45 LT Нагрузочная часть