**Изолированный блок для каменной кладки PP 45 MB**

Блок для каменной кладки с высокоэффективной теплоизоляцией, для установки стенных втулок DN 160.

В новых зданиях заменяет отверстие, проделанное корончатым сверлом.

Опциональная принадлежность для установки втулки для монтажа в стену без отделки PP 45 RHK или PP 45 RHL и проходов для наружного воздуха DN 160.

С помощью имеющихся меток монтажная глубина сокращается с 365 мм до 300 мм или 240 мм.

Возможно удлинение на произвольную величину с помощью блоков для каменной кладки PP 45 MB.

Класс противопожарной защиты B1.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PP 45 MB |
| Место установки: | Наружная стена |
| Материал: | Пластмасса EPP |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 0,67 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,71 kg |
| Противопожарная защита: | Класс противопожарной защиты В1 |
| Номинальный диаметр: | 180 mm |
| Ширина: | 248 mm |
| Высота: | 248 mm |
| Глубина: | 365 mm |
| Ширина с упаковкой: | 255 mm |
| Высота с упаковкой: | 255 mm |
| Глубина с упаковкой: | 375 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799581437 |
| Номер артикула: | 0058.0143 |

Изготовитель: MAICO

PP 45 MB Изолированный блок для каменной кладки