**Осевой крышный вентилятор DZD 50/64 A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZD 50/64 A |
| Объёмный расход: | 4.000 m³/h / 6.400 m³/h |
| Скорость вращения: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Потребляемая мощность: | 230 W / 590 W |
| Iмакс: | 0,6 A / 1,2 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Переключение числа полюсов: |  ✔  |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 40 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0087.0450 |

Изготовитель: MAICO

DZD 50/64 A Осевой крышный вентилятор