**Вентилятор для небольших помещений ECA 15/2 K**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ECA 15/2 K |
| Исполнение: | Стандартное исполнение |
| Объёмный расход: | 310 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.650 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: | ✔ |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Потребляемая мощность: | 45 W |
| Iмакс: | 0,28 A |
| Степень защиты: | IP 31 |
| Подключение к сети: | 2 × 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Потолок / Стена |
| Позиция: | произвольно |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 1,4 |
| Номинальный диаметр: | 150 mm |
| Уровень звукового давления: | 56 dB(A) |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0080.0972 |

Изготовитель: MAICO

ECA 15/2 K Вентилятор для небольших помещений