**Штормовая защита ALDS 10**

Штормовая защита для регулировки расхода воздуха при сильном или порывистом ветре.

Принадлежности для проходов наружного воздуха ALD 10.

Вставляется в стенную втулку.

Указания по монтажу

Рекомендуется использование для наветренных сторон зданий, стоящих на открытой местности, начиная с третьего этажа и выше.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ALDS 10 |
| Материал корпуса: | полистирол |
| Материал мембраны: | специальный силикон |
| Вес: | 0,05 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,06 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Ширина: | 120 mm |
| Высота: | 120 mm |
| Глубина: | 90 mm |
| Ширина с упаковкой: | 200 mm |
| Высота с упаковкой: | 80 mm |
| Глубина с упаковкой: | 200 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520566 |
| Номер артикула: | 0152.0056 |

Изготовитель: MAICO

ALDS 10 Штормовая защита