**Крепежная скоба MT-LS160**

Двусоставная крепежная скоба с предварительно установленными стяжными болтами для монтажа трубопровода с теплоизоляцией MAICOTherm MT.

С шарнирным резьбовым соединением, обеспечивающим надежный и простой монтаж быстродействующего запора.

Быстрота монтажа, поскольку подвешивание труб / отводов возможно без инструмента.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MT-LS160 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Потолок / Стена / Fußboden |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,18 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,2 kg |
| Номинальный диаметр: | 160 mm |
| Подходит для номинального диаметра: | 200 mm |
| Ширина: | 260 mm |
| Высота: | 145 mm |
| Глубина: | 20 mm |
| Ширина с упаковкой: | 260 mm |
| Высота с упаковкой: | 145 mm |
| Глубина с упаковкой: | 20 mm |
| Резьба: | M8 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799180661 |
| Номер артикула: | 0018.0066 |

Изготовитель: MAICO

MT-LS160 Крепежная скоба