**Регулятор скорости вращения, реверсивный переключатель STW 2,5**

Для приточной и вытяжной вентиляции.

Со световой индикацией рабочего состояния.

Проверен согласно VDE.

Дополнительный коммутационный контакт (230 В), например, для управления заслонкой.

При использовании тиристорных срезающих фазу приборов в нижнем диапазоне скоростей вращения может возникать физически обусловленный пульсирующий шум. Поэтому в помещениях с повышенными требованиями к шумовым характеристикам вентиляторов, следует применять 5-ступенчатые трансформаторы TRE...

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | STW 2,5 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Максимальная нагрузка: | 2,5 A |
| Минимальная нагрузка: | 0,1 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Цвет: | жемчужный белый - типа RAL 1013 |
| Вес: | 0,3 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,33 kg |
| Ширина: | 128 mm |
| Высота: | 74 mm |
| Глубина: | 54 mm |
| Ширина с упаковкой: | 145 mm |
| Высота с упаковкой: | 63 mm |
| Глубина с упаковкой: | 78 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161424 |
| Номер артикула: | 0016.0142 |

Изготовитель: MAICO

STW 2,5 Регулятор скорости вращения, реверсивный переключатель