**Монтажная пластина WS 120 Trio L MP**

Монтажная пластина WS 120 Trio L MP для точного размещения на стене труб приточного и вытяжного воздуха при установке в трубу.

Опция распределения с помощью комбинированных стенных патрубков.

Для поперечными версиями WS 120 Trio монтажная пластина может быть легко отделена в перфорированных местах.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WS 120 Trio L MP |
| Место установки: | Стена |
| Материал: | Листовой металл, пластик |
| Цвет: | серебристый/чёрный |
| Вес: | 2,2 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,26 kg |
| Номинальный диаметр: | 125 mm |
| Подходит для номинального диаметра: | 125 mm |
| Ширина: | 320 mm |
| Высота: | 180 mm |
| Глубина: | 660 mm |
| Ширина с упаковкой: | 325 mm |
| Высота с упаковкой: | 188 mm |
| Глубина с упаковкой: | 685 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | -40 °C до 95 °C |
| Температура окружающей среды: | -40 °C до 95 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799925873 |
| Номер артикула: | 0092.0587 |

Изготовитель: MAICO

WS 120 Trio L MP Монтажная пластина