**Крышный цоколь для наклонных крыш SDS 40**

Цоколь для наклонных крыш для монтажа крышных вентиляторов на черепичных крышах.

Со звуко- и теплоизоляцией из износостойкого и не горючего минерального волокнистого материала.

Применять только на черепичных крышах.

Серийные исполнения для крыш с углом наклона до 30° .

Возможны исполнения с различной высотой крышного цоколя и для крыш наклоном более 30°.

При заказе пожалуйста укажите вид черепицы и наклон крыши.

Указание: цоколь для наклонных крыш изготавливается по данным заказчика. Поэтому такие цоколи возврату не подлежат.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SDS 40 |
| Исполнение: | уклон крыши до 30° |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 38 kg |
| Масса с упаковкой: | 39 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 400 mm |
| Ширина: | 895 mm |
| Высота: | 290 mm |
| Глубина: | 955 mm |
| Ширина с упаковкой: | 990 mm |
| Высота с упаковкой: | 990 mm |
| Глубина с упаковкой: | 850 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939795 |
| Номер артикула: | 0093.0979 |

Изготовитель: MAICO

SDS 40 Крышный цоколь для наклонных крыш