**Воздушный фильтр, запасной FE 25-1**

Запасной фильтр для воздушного фильтра TFE...-4.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FE 25-1 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Синтетика |
| Вес: | 0,35 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,37 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Подходит для номинального диаметра: | 250 mm |
| Ширина: | 408 mm |
| Высота: | 318 mm |
| Глубина: | 8 mm |
| Ширина с упаковкой: | 410 mm |
| Высота с упаковкой: | 320 mm |
| Глубина с упаковкой: | 32 mm |
| Температура окружающей среды: | 100 °C |
| Упаковочный комплект: | 2 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990550 |
| Номер артикула: | 0093.1226 |

Изготовитель: MAICO

FE 25-1 Воздушный фильтр, запасной