**Редуктор асимметричный REDS80/150/55**

Характеристики

Переход симметричный, габарит муфты. Поверхность: оцинкованный прокат.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | REDS80/150/55 |
| Материал: | Стальной лист, оцинкованный по методу Сендзимира |
| Масса с упаковкой: | 0 kg |
| Размер канала: | 150 mm x Array x 80 mm |
| Уменьшение до размера канала: | x/ x org.mozilla.javascript.Undefined@8ed68a |
| Ширина с упаковкой: | 0 mm |
| Высота с упаковкой: | 0 mm |
| Глубина с упаковкой: | 0 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799557005 |
| Номер артикула: | 0055.0700 |

Изготовитель: MAICO

REDS80/150/55 Редуктор асимметричный