**DZF 45/6 A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZF 45/6 A |
| Объёмный расход: | 4.300 m³/h |
| Скорость вращения: | 930 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Возможность реверса: |  -  |
| Потребляемая мощность: | 200 W |
| Iмакс: | 200 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Переключение числа полюсов: |  -  |
| Вес: | 13,1 |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 80 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0085.0436 |

Изготовитель: MAICO

DZF 45/6 A