**Запорный клапан с роликовым кольцевым уплотнением AKL 80**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | AKL 80 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799924196 |
| Номер артикула: | 0092.0419 |

Изготовитель: MAICO

AKL 80 Запорный клапан с роликовым кольцевым уплотнением