**Противопожарный тарельчатый клапан TB 12**

Тарельчатые клапаны для вытяжной вентиляции.

Встраиваемая рамка и корпус вентиля соединены штыковым затвором.

Плавное регулирование расхода воздуха благодаря поворотной тарелке клапана.

Монтаж с встраиваемой рамкой.

Класс огнестойкости К 90- 18017.

Монтаж внутри или снаружи огнестойких стенок шахты.

Серия WBV: С не требующим обслуживания блокирующим клапаном противопожарной защиты и герметично закрытым пусковым устройством.

Серия ТВ:

фиксирование блокирующего клапана при помощи легкоплавкого предохранителя, не содержащего кадмий.

Срабатывание легкоплавкого предохранителя при 72 °C или вручную.

Рекомендуемые принадлежности: Фильтрующий элемент жироуловителя FFE при использовании в помещениях, где в вытяжном воздухе содержится жир (например, на кухнях и т.п.).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TB 12 |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Материал: | Листовая сталь, с порошковым покрытием |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,68 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,7 kg |
| Противопожарная защита: | да |
| Подходит для номинального диаметра: | 125 mm |
| Ширина: | 162 mm |
| Высота: | 162 mm |
| Глубина: | 88 mm |
| Ширина с упаковкой: | 160 mm |
| Высота с упаковкой: | 150 mm |
| Глубина с упаковкой: | 160 mm |
| Номер допуска: | Z-41.3-606 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799512714 |
| Номер артикула: | 0151.0271 |

Изготовитель: MAICO

TB 12 Противопожарный тарельчатый клапан