**DZF 50/8 A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZF 50/8 A |
| Объёмный расход: | 4.100 m³/h |
| Скорость вращения: | 715 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Возможность реверса: |  -  |
| Потребляемая мощность: | 150 W |
| Iмакс: | 0,55 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Переключение числа полюсов: |  -  |
| Вес: | 14,2 |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 75 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0085.0419 |

Изготовитель: MAICO

DZF 50/8 A