**Вентиляторный узел ER 17 F**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER 17 F |
| Исполнение: | Фотоэлектроника |
| Объёмный расход: | 61 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.650 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Потребляемая мощность: | 55 W |
| Iмакс: | 0,36 A |
| Место установки: | Потолок / Стена |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Позиция: | произвольно |
| Вес: | 2,4 |
| Номинальный диаметр: | 75 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0080.0237 |

Изготовитель: MAICO

ER 17 F Вентиляторный узел