**Воздухоочиститель CleanBox 1200**

Характеристики

Фильтрует 99,995% бактерий и вирусов (например, коронавирусы) из воздуха.

Визуализация качества воздуха с помощью датчика CO2.

Фильтр полной фильтрации ISO ePM1 = 55 % (F7) / фильтр HEPA H14.

Конструкция элемента управления из стекла: простой ввод в эксплуатацию и интуитивное управление.

Автоматический или ручной режим эксплуатации с четырьмя ступенями мощности.

Встроенный датчик CO2.

Бесшумная работа без сквозняков.

Прочный и надежный корпус из листовой стали.

Энергосберегающий вентилятор EC.

Подключение «Plug & Play» через розетку.

Легкая транспортировка к месту использования с помощью транспортировочных роликов.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | CleanBox 1200 |
| Исполнение: | Фильтр HEPA (H14) |
| Циркуляция воздуха: | 400 m³/h - 1.200 m³/h |
| Регулируемая скорость вращения: |  ✔  |
| Возможность реверса: |  -  |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Номинальная мощность: | 32 W / 57 W / 86 W / 170 W |
| Iмакс: | 0,71 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Переключение числа полюсов: |  -  |
| Штекерный электрический разъём: | Штекеры |
| Место установки: | мобильный |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, с порошковым покрытием |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 125 kg |
| Масса с упаковкой: | 155 kg |
| Вид фильтра: | Фильтр предварительной очистки + HEPA-фильтр |
| Класс фильтра: | ISO ePM1 55 % (F7) / H14 |
| Ширина: | 500 mm |
| Высота: | 1.900 mm |
| Глубина: | 600 mm |
| Ширина с упаковкой: | 780 mm |
| Высота с упаковкой: | 2.050 mm |
| Глубина с упаковкой: | 880 mm |
| Температура окружающей среды: | -5 °C до 40 °C |
| Уровень звукового давления: | 32 dB / 38 dB / 41 dB / 44 dB Расстояние 1 м, предпосылки свободного пространства |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799956501 |
| Номер артикула: | 0095.0650 |

Изготовитель: MAICO

CleanBox 1200 Воздухоочиститель