**Крышка из нержавеющей стали для вентиляционной решётки LH-V2A 10**

Крышка для вентиляционной решётки для приточной и вытяжной вентиляции.

Для установки на вытяжные воздуховоды, вытяжные зонты, сушилки для белья и т.д.

С соединительным патрубком и подпружиненной защёлкой для облегчения монтажа.

С решёткой для защиты от птиц.

Без охватывающего уплотнения на патрубке и без кромки для стекания конденсата.

Если крышка для вентиляционной решётки используется на линии удаляемого воздуха, заказчик должен принять меры, чтобы воспрепятствовать стеканию образующегося конденсата по фасаду здания.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | LH-V2A 10 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Монтаж: | снаружи |
| Место установки: | Наружная стена |
| Материал: | Высококачественная сталь |
| Цвет: | Нержавеющая сталь, сатинированная |
| Вес: | 0,21 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,21 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Живое сечение: | 63 cm² |
| Ширина: | 150 mm |
| Высота: | 150 mm |
| Глубина: | 45 mm |
| Ширина с упаковкой: | 151 mm |
| Высота с упаковкой: | 151 mm |
| Глубина с упаковкой: | 124 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513773 |
| Номер артикула: | 0151.0377 |

Изготовитель: MAICO

LH-V2A 10 Крышка из нержавеющей стали для вентиляционной решётки