**Внутренние решётки LGZ 42/12**

Внутренняя решетка с лицевой рамкой.

С лицевыми вертикальными, поворотными пластинками для управления потоком воздуха.

Регулирование потока воздуха посредством регулируемых задвижек.

Необходимые принадлежности: монтажный ящик EK.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | LGZ 42/12 |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция |
| Рациональный пропуск воздуха при раскрытии задвижки на 75%: | 100 m³/h - 350 m³/h |
| Монтаж: | внутри |
| Место установки: | Стена / Канал |
| Материал: | Листовая сталь, покрытая лаком горячей сушки |
| Цвет: | светло-серый |
| Вес: | 1,96 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,2 kg |
| Ширина: | 450 mm |
| Высота: | 160 mm |
| Глубина: | 61 mm |
| Ширина с упаковкой: | 410 mm |
| Высота с упаковкой: | 180 mm |
| Глубина с упаковкой: | 90 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512639 |
| Номер артикула: | 0151.0263 |

Изготовитель: MAICO

LGZ 42/12 Внутренние решётки