**Приточный элемент ALD 12 SVA**

Проход для наружного воздуха для децентрализованной приточной вентиляции жилья без сквозняка.

Плавная регулировка расхода воздуха.

Комплект поставки ALD 12 S: внутренняя часть из пластмассы, пылевой фильтр или фильтр от насекомых, стенная втулка со штормовой защитой и звукоизоляцией до 500 мм, наружная решётка из пластмассы.

Комплект поставки ALD 12 SVA: внутренняя часть из пластмассы, пылевой фильтр или фильтр от насекомых, стенная втулка со штормовой защитой и звукоизоляцией до 500 мм, наружная решётка из нержавеющей стали.

Принадлежности: запасной фильтр ALDF 12 G2 или ALDF 12 G3.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ALD 12 SVA |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция |
| Макс. объемный расход: | 30 m³/h |
| Место установки: | Стена |
| Материал решётки: | Пластмасса (внутренняя решётка) / Нержавеющая сталь (наружная решётка) |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 1 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,3 kg |
| Вид фильтра: | Пылевой фильтр |
| Класс фильтра: | G2 |
| Вид заслонки: | ручное |
| Номинальный диаметр: | 125 mm |
| Ширина с упаковкой: | 585 mm |
| Высота с упаковкой: | 180 mm |
| Глубина с упаковкой: | 160 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Оценённая по нормам макс. разность нормативного звукового давления между элементами Dn,w: | 51 dB |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520535 |
| Номер артикула: | 0152.0053 |

Изготовитель: MAICO

ALD 12 SVA Приточный элемент